**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 16.10.PO & ΔΕΚΤΗΣ PSRD-13R**

 **+**

**Οδηγίες Χρήσης Εγκατάστασης και Συντονισμού**

**Χρήση : Πάνω σε οποιοδήποτε πίνακα που δέχεται εντολή (Μπουτόν)**

**Ρέυμα : Για τον Δέκτη PSRD-13R = 12 ή & 24 Volt**

**Βαθμ Προστασίας : Για τον Δέκτη PSRD-13R (Εσωτερ χώρου προστατευμένος)**

**Βαθμ Προστασίας : Για το Πληκτρολ 16.10.PO IP44 (προστας απο σταγόνες Βροχής)**

 **Συμβουλή καλά είναι να έχει είδος (καπέλου) αλεξιβρόχιο.**

**Δυνατότ Πληκτρ: Δίνει 2 εντολές δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μποτουν**

 **Παράδειγμα μια Αυλοπορτα και την Ηλεκτρικη κλειδαριά μιας Εισόδου,**

 **ή 2 Γκαραζοπορτες κλπ.**

**Σημεία εντολών : Τα πλήκτρα Α) & Β)**

**Διαδικασ εντολής: Παταμε τον Κωδικό που έχει οριστεί απο τον διαχειρηστη και μετα ή**

 **Ακόμη ειναι δυνατον να έχει οριστεί ο ίδιος κωδικός και στο & στο**

 **Ωστε ο χρήστης πατωντας τον κωδικό και μετα ειτε με το ειτε με το**

 **Να δωσει την εντολή ,ανοιγματος κλεισιματος σταματηματος .**

**Απόστ εκπομπής: 100 μετρα σε ανοικτό χωρο 35 μετρα σε κλειστό**

 **Αν η μπαταρία είναι πεσμένη τότε μειώνεται η απόσταση κατα 30%**

 **Ή και μηδενίζεται.**

**Ζωή Μπαταρίας : 2 Χρόνια με 10 φορές χρήση καθημερινά**

 **Με 10 κοφτα μπιπ ειδοποιεί η συσκευη οτι η μπαταρία τελειώνει**

 **ΑΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ στα &**

**Βασική αρχή: Υπάρχουν ήδη προεγκατεστημένοι κωδικοι (εργοστάσιο) στα &**

 **Αυτοι ειναι στο το 11 και στο το 22**

**Διαδικασ αλάγής: Βημα 1ο Παταμε το (0) & μετα το**

 **Βημα 2ο Αφήνουμε το & αφήνουμε (0)**

 **Βημα 3ο Παταμε τον ήδη υπάρχοντα κωδικό (σε καινουργιο τον**

 **Εργοστασιακό 11 για το και μετα παταμε**

 **Βημα 4ο Παταμε τον επιθυμιτό κωδικό και μετα παταμε**

 **Βημα 5ο Παταμε πάλι τον επιθυμιτό κωδικο και μετα παταμε**

 **Αν ολα γιναν καλά τότε ο κωδικός εντολής άλαξε (στο πληκτρολόγιο)**

 **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ PSRD-13R**

 **Βημα 6ο Παταμε το μοναδικό κουμπάκι πανω στον PSRD-13R**

 **Αλάζει χρώμα το λαμπάκι του και μέσα σε 10 ‘’ (δευτερολ)**

 **Πατάμε στο πληκτρολογ τον κωδικό μας και το το λαμπάκι**

 **& Ξανα**

 **Πατάμε στο πληκτρολογ τον κωδικό μας και το το λαμπάκι**

 **Στον PSRD-13R ξαναγυρνάει στο παλιο του χρώμα.**

 **Αν ολα γιναν καλά τωρα πατωντας τον κωδικό σας και το η συσκευή σας (οτι συσκευη και όποια μαρκα) παιρνει την εντολή ασυρματα και αρχίζει να λειτουργεί .**

**Τωρα οσο αφορά την δευτερη εντολή που δύναται να εκπέμψει το πληκτρολόγιο την εντολή στο κουμπί κάντε τα βήματα 1πο το 1ο ως το 6ο για να γράψετε και αυτην .**

* **ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας έχετε οριστικά απωλέσει την δυνατότητα μηδενισμού**

 **Του πληκτρολογίου (Λογοι ασφαλείας σας) πράδειγμα κάποιος που πουλέι τέτοια**

 **Γνωρίζωντας τον τρόπο να το φέρει σε εργοστασιακή ρύθμιση μπορεί να ανοίξει.**