**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 16.10.PO & ΔΕΚΤΗΣ PSRD-13R**

**+**



**Οδηγίες Χρήσης Εγκατάστασης και Συντονισμού**

**Χρήση : Πάνω σε οποιοδήποτε πίνακα που δέχεται εντολή (Μπουτόν)**

**Ρέυμα : Για τον Δέκτη PSRD-13R = 12 ή & 24 Volt**

**Βαθμ Προστασίας : Για τον Δέκτη PSRD-13R (Εσωτερ χώρου προστατευμένος)**

**Βαθμ Προστασίας : Για το Πληκτρολ 16.10.PO IP44 (προστας απο σταγόνες Βροχής)**

**Συμβουλή καλά είναι να έχει είδος (καπέλου) αλεξιβρόχιο.**

**Δυνατότ Πληκτρ: Δίνει 2 εντολές δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μποτουν**

**Παράδειγμα μια Αυλοπορτα και την Ηλεκτρικη κλειδαριά μιας Εισόδου,**

**ή 2 Γκαραζοπορτες κλπ.**

**Σημεία εντολών : Τα πλήκτρα Α) & Β)**



**Διαδικασ εντολής: Παταμε τον Κωδικό που έχει οριστεί απο τον διαχειρηστη και μετα ή**



**Ακόμη ειναι δυνατον να έχει οριστεί ο ίδιος κωδικός και στο & στο**



**Ωστε ο χρήστης πατωντας τον κωδικό και μετα ειτε με το ειτε με το**



**Να δωσει την εντολή ,ανοιγματος κλεισιματος σταματηματος .**

**Απόστ εκπομπής: 100 μετρα σε ανοικτό χωρο 35 μετρα σε κλειστό**

**Αν η μπαταρία είναι πεσμένη τότε μειώνεται η απόσταση κατα 30%**

**Ή και μηδενίζεται.**

**Ζωή Μπαταρίας : 2 Χρόνια με 10 φορές χρήση καθημερινά**

**Με 10 κοφτα μπιπ ειδοποιεί η συσκευη οτι η μπαταρία τελειώνει**

**ΑΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ στα &**



**Βασική αρχή: Υπάρχουν ήδη προεγκατεστημένοι κωδικοι (εργοστάσιο) στα &**



**Αυτοι ειναι στο το 11 και στο το 22**



**Διαδικασ αλάγής: Βημα 1ο Παταμε το (0) & μετα το**



**Βημα 2ο Αφήνουμε το & αφήνουμε (0)**



**Βημα 3ο Παταμε τον ήδη υπάρχοντα κωδικό (σε καινουργιο τον**

**Εργοστασιακό 11 για το και μετα παταμε**



**Βημα 4ο Παταμε τον επιθυμιτό κωδικό και μετα παταμε**



**Βημα 5ο Παταμε πάλι τον επιθυμιτό κωδικο και μετα παταμε**



**Αν ολα γιναν καλά τότε ο κωδικός εντολής άλαξε (στο πληκτρολόγιο)**

**ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ PSRD-13R**

**Βημα 6ο Παταμε το μοναδικό κουμπάκι πανω στον PSRD-13R**

**Αλάζει χρώμα το λαμπάκι του και μέσα σε 10 ‘’ (δευτερολ)**

**Πατάμε στο πληκτρολογ τον κωδικό μας και το το λαμπάκι**



**& Ξανα**

**Πατάμε στο πληκτρολογ τον κωδικό μας και το το λαμπάκι**



**Στον PSRD-13R ξαναγυρνάει στο παλιο του χρώμα.**

**Αν ολα γιναν καλά τωρα πατωντας τον κωδικό σας και το η συσκευή σας (οτι συσκευη και όποια μαρκα) παιρνει την εντολή ασυρματα και αρχίζει να λειτουργεί .**



**Τωρα οσο αφορά την δευτερη εντολή που δύναται να εκπέμψει το πληκτρολόγιο την εντολή στο κουμπί κάντε τα βήματα 1πο το 1ο ως το 6ο για να γράψετε και αυτην .**



* **ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας έχετε οριστικά απωλέσει την δυνατότητα μηδενισμού**

**Του πληκτρολογίου (Λογοι ασφαλείας σας) πράδειγμα κάποιος που πουλέι τέτοια**

**Γνωρίζωντας τον τρόπο να το φέρει σε εργοστασιακή ρύθμιση μπορεί να ανοίξει.**